Перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников, на рабочих местах которых проводилась специальная оценка условий труда (1 этап CОУТ 2019)

Наименование организации: Федеральное государственное унитарное предприятие «Производственное объединение «Октябрь»

| Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Сроквыполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **ПТК-1** |  |  |  |  |
| 06 009 001 Лаборант химического анализа | Хим. фактор: 1.Проверить эффективность приточно-вытяжной вентиляции на участке влагозащиты и в комнате заливки.  | Cнижение уровня воздействия химического фактора. | III квартал2020 г. | ПТК - 1, Отдел 15, Цех 13 |  |
| 05 002 001 Окрасчик приборов и деталей  | Хим. фактор: 1.Проверить эффективность приточно-вытяжной вентиляции на химическом участке.  | Cнижение уровня воздействия химического фактора. | III квартал2020 г. | ПТК - 1, Отдел 15, Цех 13,  |  |
| 03 009 001 Заливщик компаундами | Хим. фактор: 1.Проверить эффективность приточно-вытяжной вентиляции на участке влагозащиты и в комнате заливки.  | Cнижение уровня воздействия химического фактора. | III квартал2020 г. | ПТК - 1, Отдел 15, Цех 13 |  |
| 02 009 001 Окрасчик приборов и деталей  | Хим. фактор: 1.Проверить эффективность приточно-вытяжной вентиляции.  | Cнижение уровня воздействия химического фактора. | III квартал2020 г. | ПТК - 1, Отдел 15, Цех 13 |  |
| **Цех 7** |  |  |  |  |
| 02 013 007. Пропитчик | Хим. фактор:1.Проверить эффективность приточно-вытяжной вентиляции.  | Cнижение уровня воздействия химического фактора. | III квартал2020 г. | Цех 7Цех 7,Отдел 15, Цех 13 |  |
| **Цех 9** |  |  |  |  |
| 03 010 090 Электрогазосварщик03 011 090 Электрогазосварщик | Хим. фактор: 1.Проверить эффективность приточно-вытяжной вентиляции.  | Cнижение уровня воздействия химического фактора. | III квартал2020 г. | Цех 9, Отдел 15, Цех 13 |  |
| Шум:Приказом по цеху ввести регламентированные перерывы длительностью по 15 минут.  | Снижение времени воздействия производственного шума. | III квартал2020 г. | Цех 9 |  |
| 09 011 090. Травильщик | Хим. фактор: 1.Проверить эффективность приточно-вытяжной вентиляции.  | Cнижение уровня воздействия химического фактора. | III квартал2020 г. | Цех 9, Отдел 15, Цех 13 |  |
| **Цех 10** |  |  |  |  |
| 06 001 100.Электрогазосварщик06 001 100 Электрогазосварщик17 005 100 Электрогазосварщик09 008 100 Электрогазосварщик10 009 100 Электрогазосварщик05 010 100 Электрогазосварщик04 011 100 Электрогазосварщик04 013 100 Электрогазосварщик11 014 100 Электрогазосварщик | Хим. фактор: 1.Проверить эффективность приточно-вытяжной вентиляции.  | Cнижение уровня воздействия химического фактора. | III квартал2020 г. | Цех 10, Отдел 15, Цех 13 |  |
| Тяжесть (рабочая поза): 1.Приказом по цеху ввести регламентированные перерывы длительностью по 15 минут для проведения производственной гимнастики. | Снижение тяжести трудового процесса. | III квартал2020 г. | Цех 10 |  |
| 06 001 100 Монтажник сантехнических систем и оборудования 05 001 100 Монтажник сантехнических систем и оборудования 25 005 100 Монтажник сантехнических систем и оборудования 06 008 100 Монтажник сантехнических систем и оборудования 03 010 100 Монтажник сантехнических систем и оборудования 03 011 100 Монтажник сантехнических систем и оборудования05 013 100 Монтажник сантехнических систем и оборудования  | Тяжесть (рабочая поза): 1.Приказом по цеху ввести регламентированные перерывы длительностью по 15 минут для проведения производственной гимнастики. | Снижение тяжести трудового процесса. | III квартал2020 г. | Цех 10 |  |
| 03 013 100. Изолировщик на термоизоляции | Тяжесть (рабочая поза): Приказом по цеху ввести регламентированные перерывы длительностью по 15 минут для проведения производственной гимнастики. | Снижение тяжести трудового процесса. | III квартал2020 г. | Цех 10 |  |
| АПФД:Приказом по цеху ввести регламентированные перерывы длительностью по 15 минут | Снижение концентрации АПФД в воздухе рабочей зоны. | III квартал2020 г. | Цех 10 |  |
| 02 016 100. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования | Шум:Приказом по цеху ввести регламентированные перерывы длительностью по 15 минут.  | Снижение времени воздействия производственного шума. | III квартал2020 г. | Цех 10 |  |
| **ИЦ-11** |  |  |  |  |
| 03 003 110 Испытатель деталей и приборов | Шум:Приказом по цеху ввести регламентированные перерывы длительностью по 15 минут.  | Снижение времени воздействия производственного шума. | III квартал2020 г. | ИЦ-11 |  |
| **Цех 12** |  |  |  |  |
| 15 003 012. Шлифовщик19 003 012. Шлифовщик 09 004 012. Шлифовщик13 004 012. Шлифовщик14 004 012. Шлифовщик07 005 012. Шлифовщик18 005 012. Шлифовщик04 007 012. Шлифовщик15 009 012. Шлифовщик | Тяжесть (рабочая поза): 1.Приказом по цеху ввести регламентированные перерывы длительностью по 15 минут для проведения производственной гимнастики. | Снижение тяжести трудового процесса. | III квартал2020 г. | Цех 12 |  |
| 11 008 012. Кузнец на молотах и прессах 13 008 012. Кузнец на молотах и прессах | Шум:Приказом по цеху ввести регламентированные перерывы длительностью по 15 минут.  | Снижение времени воздействия производственного шума. | III квартал2020 г. | Цех 12 |  |
| Микроклимат: Соблюдать рациональный питьевой режим | Нормализация условий труда по микроклимату. | IV квартал 2020г. | Цех 12 |  |
| Тяжесть (рабочая поза): 1.Приказом по цеху ввести регламентированные перерывы длительностью по 15 минут для проведения производственной гимнастики. | Снижение тяжести трудового процесса. | III квартал2020 г. | Цех 12 |  |
| 06 009 012. Заточник  | Тяжесть (рабочая поза): 1.Приказом по цеху ввести регламентированные перерывы длительностью по 15 минут для проведения производственной гимнастики. | Снижение тяжести трудового процесса. | III квартал2020 г. | Цех 12 |  |
| 21 009 012. Шлифовщик  | АПФД:Приказом по цеху ввести регламентированные перерывы длительностью по 15 минут. | Снижение концентрации АПФД в воздухе рабочей зоны. | III квартал2020 г. | Цех 12 |  |
| 01 010 012. Термист  | Тяжесть (рабочая поза): Приказом по цеху ввести регламентированные перерывы длительностью по 15 минут для проведения производственной гимнастики. | Снижение тяжести трудового процесса. | III квартал2020 г. | Цех 12 |  |
| Микроклимат: Соблюдать рациональный питьевой режим. | Снижение уровня воздействия тепловой нагрузки среды | III квартал2020 г. | Цех 12 |  |
| **Цех 13** |  |  |  |  |
| 03 002 130. Электрогазосварщик02 007 130. Электрогазосварщик04 002 130. Электросварщик ручной сварки | Тяжесть (рабочая поза): 1.Приказом по цеху ввести регламентированные перерывы длительностью по 15 минут для проведения производственной гимнастики. | Снижение тяжести трудового процесса. | III квартал2020 г. | Цех 13 |  |
| АПФД: Приказом по цеху ввести регламентированные перерывы длительностью по 15 минут. | Снижение концентрации АПФД в воздухе рабочей зоны. | IV квартал 2020г. | Цех 13 |  |
| 04 007 130. Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования | Шум:Приказом по цеху ввести регламентированные перерывы длительностью по 15 минут.  | Снижение времени воздействия производственного шума. | III квартал2020 г. | Цех 13 |  |
| **Цех 14** |  |  |  |  |
| 03 005 140. Электросварщик ручной сварки | Хим.фактор:Приказом по цеху ввести регламентированные перерывы длительностью по 15 минут.  | Cнижение уровня воздействия химического фактора. | III квартал2020 г. | Цех 14 |  |
| **Цех 15** |  |  |  |  |
| 09 011 150. Сверловщик | АПФД: Приказом по цеху ввести регламентированные перерывы длительностью по 15 минут. | Снижение концентрации АПФД в воздухе рабочей зоны. | III квартал2020 г. | Цех 15 |  |
| 10 011 150. Фрезеровщик | Тяжесть (рабочая поза): Приказом по цеху ввести регламентированные перерывы длительностью по 15 минут для проведения производственной гимнастики. | Снижение тяжести трудового процесса. | III квартал2020 г. | Цех 15 |  |
| АПФД:Приказом по цеху ввести регламентированные перерывы длительностью по 15 минут. | Снижение концентрации АПФД в воздухе рабочей зоны. | III квартал2020 г. | Цех 15 |  |
| 07 031 150. Электрогазосварщик | АПФД:Приказом по цеху ввести регламентированные перерывы длительностью по 15 минут.  | Снижение концентрации АПФД в воздухе рабочей зоны. | III квартал2020 г. | Цех 15 |  |
| **Цех 19** |  |  |  |  |
| 01 001 019. Гальваник01 002 019. Мастер участка01 005 019. Мастер участка07 005 019. Корректировщик ванн01 001 019. Мастер участка03 001 019 Маляр | Хим. фактор: 1.Проверить эффективность приточно-вытяжной вентиляции вентиляции.  | Снижение уровня воздействия химического фактора. | III квартал2020 г. | Цех 19, Отдел 15, Цех 13 |  |
| 09 002 019. Полировщик  | АПФД:Приказом по цеху ввести регламентированные перерывы длительностью по 15 минут. | Снижение концентрации АПФД в воздухе рабочей зоны. | III квартал2020 г. | Цех 19 |  |
| 07 097 019. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования04 097 019. Слесарь-ремонтник | Тяжесть (подъем груза): Приобрести новую гидравлическую тележку.  | Снижение тяжести трудового процесса. | IV квартал 2020г. | Цех 19 |  |
| 01 004 019. Чистильщик металла, отливок и изделий | Шум:Приказом по цеху ввести регламентированные перерывы длительностью по 15 минут.  | Снижение времени воздействия производственного шума. | III квартал2020 г. | Цех 19 |  |
| **Цех 20** |  |  |  |  |
| 03 010 200. Обработчикизделий из пластмасс | Шум:Приказом по цеху ввести регламентированные перерывы длительностью по 15 минут.  | Снижение времени воздействия производственного шума. | III квартал2020 г. | Цех 20 |  |
| 04 010 200. Наладчик машин и автоматических линий по производству изделий из пластмасс02 010 200. Прессовщик изделий из пластмасс04 020 200. Наладчик машин и автоматических линий по производству изделий из пластмасс02 010 200. Прессовщик изделий из пластмасс | Тяжесть (рабочая поза): 1.Приказом по цеху ввести регламентированные перерывы длительностью по 15 минут для проведения производственной гимнастики. | Снижение тяжести трудового процесса. | III квартал2020 г. | Цех 20 |  |
| Шум:Приказом по цеху ввести регламентированные перерывы длительностью по 15 минут.  | Снижение времени воздействия производственного шума. | III квартал2020 г. | Цех 20 |  |
| 02 020 200. Обработчикизделий из пластмасс | Шум:Приказом по цеху ввести регламентированные перерывы длительностью по 15 минут.  | Снижение времени воздействия производственного шума. | III квартал2020 г. | Цех 20 |  |
| **Цех 21** |  |  |  |  |
| 02 015 210. Окрасчик приборов и деталей | Хим. фактор: 1.Проверить эффективность приточно-вытяжной вентиляции.  | Снижение уровня воздействия химического фактора. | III квартал2020 г. | Цех 21, Отдел 15, Цех 13 |  |
|  | Тяжесть (рабочая поза): Приказом по цеху ввести регламентированные перерывы длительностью по 15 минут для проведения производственной гимнастики. | Снижение тяжести трудового процесса. | III квартал2020 г. | Цех 21 |  |
| **Цех 22** |  |  |  |  |
| 01 002 220 Мастер | Шум:Приказом по цеху ввести регламентированные перерывы длительностью по 15 минут.  | Снижение времени воздействия производственного шума. | III квартал2020 г. | Цех 22 |  |
| 03 002 220 Формовщик по выплавляемым моделям | Хим. фактор: 1.Проверить эффективность приточно-вытяжной вентиляции.  | Снижение уровня воздействия химического фактора. | III квартал2020 г. | Цех 22, Отдел 15, Цех 13 |  |
| Шум:Приказом по цеху ввести регламентированные перерывы длительностью по 15 минут.  | Снижение времени воздействия производственного шума. | III квартал2020 г. | Цех 22 |  |
| Тяжесть (перенос груза): Приобрести новую гидравлическую тележку.  | Снижение тяжести трудового процесса. | IV квартал 2020 г. | Цех 22 |  |
| АПФД:Приказом по цеху ввести регламентированные перерывы длительностью по 15 минут. | Снижение концентрации АПФД в воздухе рабочей зоны. | III квартал2020 г. | Цех 22 |  |
| 04 002 220 Плавильщик металла и сплавов | Шум:Приказом по цеху ввести регламентированные перерывы длительностью по 15 минут.  | Снижение времени воздействия производственного шума. | III квартал2020 г. | Цех 22 |  |
| Тяжесть (рабочая поза): 1.Приказом по цеху ввести регламентированные перерывы длительностью по 15 минут для проведения производственной гимнастики. | Снижение тяжести трудового процесса. | III квартал2020 г. | Цех 22 |  |
| Микроклимат: Соблюдать рациональный питьевой режим. | Снижение уровня воздействия тепловой нагрузки среды. | III квартал2020 г. | Цех 22 |  |
| 06 002 220 Обрубщик | Вибрация (лок.)Приобрести СИЗ от вибрации (виброгасящих рукавиц, перчаток, прокладок и и. т. п.) | Снижение уровня воздействия вибрации. | IV квартал 2020г. | Цех 22, Отд.23 |  |
| Шум:Приказом по цеху ввести регламентированные перерывы длительностью по 15 минут.  | Снижение времени воздействия производственного шума. | II квартал2020 г. | Цех 22 |  |
| АПФД:Приказом по цеху ввести регламентированные перерывы длительностью по 15 минут. | Снижение концентрации АПФД в воздухе рабочей зоны. | III квартал2020 г. | Цех 22 |  |
| 01 005 220 Прессовщик на горячей штамповке | Тяжесть (рабочая поза): 1.Приказом по цеху ввести регламентированные перерывы длительностью по 15 минут для проведения производственной гимнастики. | Снижение тяжести трудового процесса. | III квартал2020 г. | Цех 22 |  |
| Микроклимат: Соблюдать рациональный питьевой режим. | Снижение уровня воздействия тепловой нагрузки среды. | III квартал2020 г. | Цех 22 |  |
| 06 008 220 Гидропескоструйщик | Тяжесть (рабочая поза): 1.Приказом по цеху ввести регламентированные перерывы длительностью по 15 минут для проведения производственной гимнастики. | Снижение тяжести трудового процесса. | III квартал2020 г. | Цех 22 |  |
| Шум:Приказом по цеху ввести регламентированные перерывы длительностью по 15 минут.  | Снижение времени воздействия производственного шума. | III квартал2020 г. | Цех 22 |  |
| 01 098 220 Слесарь-ремонтник | Шум:Приказом по цеху ввести регламентированные перерывы длительностью по 15 минут.  | Снижение времени воздействия производственного шума. | III квартал2020 г. | Цех 22 |  |
| Тяжесть (рабочая поза): 1.Приказом по цеху ввести регламентированные перерывы длительностью по 15 минут для проведения производственной гимнастики. | Снижение тяжести трудового процесса. | III квартал2020 г. | Цех 22 |  |
| 01 003 220 Мастер | Хим. фактор: 1.Проверить эффективность приточно-вытяжной вентиляции.  | Снижение уровня воздействия химического фактора. | III квартал2020 г. | Цех 22, Отдел 15, Цех 13 |  |
| 02 003 220 Термист | Микроклимат: Соблюдать рациональный питьевой режим. | Снижение уровня воздействия тепловой нагрузки среды. | III квартал2020 г. | Цех 22 |  |
| Хим. фактор: 1.Проверить эффективность приточно-вытяжной вентиляции.  | Снижение уровня воздействия химического фактора. | III квартал2020 г. | Цех 22, Отдел 15, Цех 13 |  |
| 01 001 220 Мастер участка | Шум:Приказом по цеху ввести регламентированные перерывы длительностью по 15 минут.  | Снижение времени воздействия производственного шума. | II квартал2020 г. | Цех 22 |  |
| 02 001 220 Плавильщик металла и сплавов | Шум:Приказом по цеху ввести регламентированные перерывы длительностью по 15 минут.  | Снижение времени воздействия производственного шума. | II квартал2020 г. | Цех 22 |  |
| Микроклимат: Соблюдать рациональный питьевой режим. | Снижение уровня воздействия тепловой нагрузки среды. | III квартал2020 г. | Цех 22 |  |
| Тяжесть (рабочая поза): 1.Приказом по цеху ввести регламентированные перерывы длительностью по 15 минут для проведения производственной гимнастики. | Снижение тяжести трудового процесса. | III квартал2020 г. | Цех 22 |  |
| 03 004 220 Формовщик ручной формовки | Тяжесть (рабочая поза): 1.Приказом по цеху ввести регламентированные перерывы длительностью по 15 минут для проведения производственной гимнастики. | Снижение тяжести трудового процесса. | III квартал2020 г. | Цех 22 |  |
| АПФД:Приказом по цеху ввести регламентированные перерывы длительностью по 15 минут. | Снижение концентрации АПФД в воздухе рабочей зоны. | III квартал2020 г. | Цех 22 |  |
| Шум:Приказом по цеху ввести регламентированные перерывы длительностью по 15 минут.  | Снижение времени воздействия производственного шума. | III квартал2020 г. | Цех 22 |  |
| Вибрация (лок.)Приобрести СИЗ от вибрации (виброгасящих рукавиц, перчаток, прокладок и и. т. п.), | Снижение уровня воздействия вибрации. | IV квартал 2020г. | Цех 22, Отд.23 |  |
| 01 097 220 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | Шум:Приказом по цеху ввести регламентированные перерывы длительностью по 15 минут.  | Снижение времени воздействия производственного шума. | III квартал2020 г. | Цех 22 |  |
| Тяжесть (рабочая поза): 1.Приказом по цеху ввести регламентированные перерывы длительностью по 15 минут для проведения производственной гимнастики. | Снижение тяжести трудового процесса. | III квартал2020 г. | Цех 22 |  |
| **ПТК-37** |  |  |  |  |
| 03 001 370 Маляр | Хим. фактор: 1.Проверить эффективность приточно-вытяжной вентиляции.  | Снижение уровня воздействия химического фактора. |  IV квартал 2021г. | ПТК-37, Отдел 15, Цех 13 |  |
| Тяжесть (рабочая поза): 1.Приказом по цеху ввести регламентированные перерывы длительностью по 15 минут для проведения производственной гимнастики. | Снижение тяжести трудового процесса. | III квартал2020 г. | ПТК-37 |  |
| 04 001 370 Маляр | Хим. фактор: 1.Проверить эффективность приточно-вытяжной вентиляции  | Снижение уровня воздействия химического фактора. | III квартал2020 г. | ПТК-37, Отдел 15, Цех 13 |  |
| 02 002 370 Сверловщик | Шум:Приказом по цеху ввести регламентированные перерывы длительностью по 15 минут.  | Снижение времени воздействия производственного шума | III квартал2020 г. | ПТК-37 |  |
| 03 002 370 Прессовщик листовых материалов | Шум:Приказом по цеху ввести регламентированные перерывы длительностью по 15 минут.  | Снижение времени воздействия производственного шума. | III квартал2020 г. | ПТК-37 |  |
| Тяжесть (перенос тяжести): 1. Приказом по цеху ввести регламентированные перерывы для проведения производственной гимнастики. | Снижение тяжести трудового процесса. | III квартал2020 г. | ПТК-37 |  |
| 02 003 370 Гальваник (Лужение) | Хим. фактор: 1.Проверить эффективность приточно-вытяжной вентиляции.  | Снижение уровня воздействия химического фактора. | III квартал2020 г. | ПТК-37, Отдел 15, Цех 13 |  |
| Шум:Приказом по цеху ввести регламентированные перерывы длительностью по 15 минут.  | Снижение времени воздействия производственного шума. | III квартал2020 г. | ПТК-37 |  |
| 03 003 370 Гальваник (Золото) | Хим. фактор: 1.Проверить эффективность приточно-вытяжной вентиляции.  | Снижение уровня воздействия химического фактора. | III квартал2020 г. | ПТК-37, Отдел 15, Цех 13 |  |
| 05 004 370 Оператор прецизионной фотолитографии (травление) | Тяжесть (рабочая поза): 1.Приказом по цеху ввести регламентированные перерывы длительностью по 15 минут для проведения производственной гимнастики. | Снижение тяжести трудового процесса. | III квартал2020 г. | ПТК-37 |  |
| 02 007 370 Слесарь механосборочных работ | Шум:Приказом по цеху ввести регламентированные перерывы длительностью по 15 минут.  | Снижение времени воздействия производственного шума. | III квартал2020 г. | ПТК-37 |  |
| 03 009 370 Корректировщик | Тяжесть (рабочая поза): 1.Приказом по цеху ввести регламентированные перерывы длительностью по 15 минут для проведения производственной гимнастики. | Снижение тяжести трудового процесса. | III квартал2020 г. | ПТК-37 |  |
| **Цех 39** |  |  |  |  |
| 05 001 390 Оператор прецизионной фотолитографии | Хим. фактор: 1.Проверить эффективность приточно-вытяжной вентиляции.  | Снижение уровня воздействия химического фактора. | III квартал2020 г. | Цех 39, Отдел 15, Цех 13 |  |
| **Цех 40** |  |  |  |  |
| 04 052 040 Окрасчик приборов и деталей | Хим. фактор: 1.Проверить эффективность приточно-вытяжной вентиляции.  | Снижение уровня воздействия химического фактора. | III квартал2020 г. | Цех 40, Отдел 15, Цех 13 |  |
| **ПТК-46** |  |  |  |  |
| 05 000 460 001. Маляр | Хим. фактор: 1. Смонтировать приточную вентиляцию для камеры окраски в корпусе № 22а (на 2-м этаже, над малярным участком). | Снижение уровня воздействия химического фактора. | III квартал 2021г. |  ПТК-46, отд.24 Цехи: 13,14, 25 |  |
| Тяжесть (рабочая поза): 1.Приказом по цеху ввести регламентированные перерывы длительностью по 15 минут для проведения производственной гимнастики. | Снижение тяжести трудового процесса. | III квартал2020 г. |  ПТК-46 |  |
| **Отдел 30** |  |  |  |  |
| 98 001 800. Электрогазосварщик | Хим. фактор: 1.Проверить эффективность приточно-вытяжной вентиляции.  | Снижение уровня воздействия химического фактора. | III квартал2020 г. | Отд. 30, Отдел 15, Цех 13 |  |
| Тяжесть (положение тела): 1.Приказом по цеху ввести регламентированные перерывы длительностью по 15 минут для проведения производственной гимнастики. | Снижение тяжести трудового процесса. | III квартал2020 г. | Отд.30 |  |
| 51 001 800. Машинист крана автомобильного60 001 800. Машинист экскаватора одноковшового 62 001 800. Машинист экскаватора | Вибрация (общ.):1.Приказом по цеху ввести регламентированные перерывы длительностью по 15 минут.  | Снижение уровня воздействия вибрации общей | III квартал2020г | Отд.30 |  |
| 2.Обеспечить демпфирующим слоем сиденье водителя. | III квартал2020г | Отд.30 |  |
| 90 001 800. Машинист крана автомобильного | Вибрация (общ.):1.Приказом по цеху ввести регламентированные перерывы длительностью по 15 минут.  | Снижение уровня воздействия вибрации общей | III квартал2020г | Отд.30 |  |
| 2.Обеспечить демпфирующим слоем сиденье водителя. | III квартал2020г | Отд.30 |  |
| Напряженность: Оборудовать помещение психологической разгрузки с целью снижения напряжения и утомляемости и повышения производительности труда. | Снижение напряженности трудового процесса | IV квартал 2020г. | Отд.30 |  |
| 96 001 800 Водитель автомобиля | Вибрация (лок. и общ.):1.Приказом по цеху ввести регламентированные перерывы длительностью по 15 минут.  | Снижение уровня воздействия вибрации  | III квартал2020г | Отд.30 |  |
| 2.Обеспечить демпфирующим слоем сиденье водителя. | III квартал2020г | Отд.30 |  |
| **ЦЗЛ** |  |  |  |  |
| 13 002 645 Инженер14 002 645 Дефектоскопист рентгено-,гаммаграфирования | Тяжесть (рабочая поза): 1.Приказом по цеху ввести регламентированные перерывы длительностью по 15 минут для проведения производственной гимнастики. | Снижение тяжести трудового процесса. | III квартал2020 г. | ЦЗЛ |  |
| 03 001 645 Инженер-технолог05 001 645 Лаборант химического анализа02 001 645 Инженер | Хим. фактор: 1.Проверить эффективность приточно-вытяжной вентиляции.  | Снижение уровня воздействия химического фактора. | III квартал2020 г. | ЦЗЛ, отд.15, отд.42, цех 13 |  |